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Predmetom zákazky je dodávka a montáž dvoch klimatizačných zariadení typu split do miestnosti zasadačky v rozsahu:
1. 	Dodávka a montáž 2 ks vnútorných nástenných a 2 ks vonkajších klimatizačných jednotiek LG Standard S typ PN 18 EN.NSK + PN 18 EN.UL2 alebo ekvivalentu spĺňajúcich nasledovné požadované vlastností:
- chladiaci výkon nom. 5,0 kW
- vykurovací výkon 5,8 kW
- SEER/SCOP až 6,5/4,0
- energetická trieda A++/A+
- invertorová technológia
- funkcia tepelného čerpadla do teploty -10 °C
- funkcia odvlhčovania
- antibakteriálny filter
- funkcia automatického čistenia brániaca tvorbe baktérií a plesní na tepelnom výmenníku
- funkcia rýchleho vychladenia
- dvojcestný swing
- funkcia tichého režimu
- hlučnosť vnútornej jednotky 31 – 44 dB (A)
- hlučnosť vonkajšej jednotky max 55 dB (A)
- el. napájanie 220 – 240 V /50 Hz
- diaľkový ovládač
- vnútorné jednotky bielej farby
- montáž vnútorných jednotky na sadrokartónovú stenu
- montáž vonkajších jednotiek na konzoly na fasádu (zo strechy priľahlého objektu)

2. 	Dodávka a montáž prepojovacieho Cu potrubia a el. kabeláže medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou: 
- dĺžka prepojovacieho potrubia je  2 x 24 m
- prepojovacie potrubie musí byť na viditeľných miestach uložené v PVC bielom žľabe, v podhľadoch musí byť prichytené o steny alebo strop (nie o konštrukciu podhľad)
- zhotovenie nových, prípadne rozšírenie jestvujúcich prierazov stien a stropov pre prepojovacie potrubie a el. prívod.
- zhotovenie potrebných montážnych otvorov pre montáž prepojovacieho potrubia a el. prívodu v SDK podhľadoch a stenách a ich následné vyspravenie do pôvodného stavu vrátane lokálneho premaľovania 
- utesnenie a vyspravenie prierazov stien a stropov

3. 	Dodávka a montáž elektrického prívodu pre klimatizačné jednotky: 
- zhotovenie el. prívodu z NN rozvádzača na schodisku na 2.NP v dĺžke 2 x 10 m, vrátane samostatného istenia pre každú klimatizačnú jednotku v NN rozvádzači 
- el. prívod musí byť na viditeľných miestach vedený v PVC bielom žľabe
- zhotovenie a následné vyspravenie prierazov stien a stropov pre el. prívod

4.	Zhotovenie odvodu kondenzátu: 
- zhotovenie odvodu kondenzátu z vnútorných jednotiek z PVC trubiek v dĺžke 12 m
- zaústenie odvodu kondenzátu do syfónu umývadla vo WC 
- odvod kondenzátu musí byť na viditeľných miestach vedený v PVC bielom žľabe 
- zhotovenie a následné vyspravenie prierazov stien pre odvod kondenzátu

5.	Zhotovenie potrebných prestupov stien, stropov a montážnych otvorov v sadrokartónových obkladoch stien a podhľadoch vrátane ich vyspravenia do pôvodného stavu,
6.	Vyhotovenie revízie inštalovaných elektrických rozvodov a zariadení,
7.	Zaškolenie obsluhy,
8.	Doprava 
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