											


Výzva na predloženie cenovej ponuky


Verejný obstarávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta:

Pracovisko: PaSC

Názov predmetu zákazky: Schodolez 3ks.

Stručný opis: Schodolez je unikátne zariadenie umožňujúce osobám na mechanickom invalidnom vozíku prekonávať architektonické bariéry, kdekoľvek sa pohybuje. Schodolez je možné použiť na väčšine schodísk, okrem schodísk s točitými schodmi. Ovládanie schodolezu je ľahké a vďaka výsuvným kolieskam dochádza k ľahkému otáčaniu do 360° uhla. Skladá sa z dvoch oddeliteľných častí, je nenáročný na miesto pri skladovaní alebo preprave (zmestí sa do batožinového priestoru bežného osobného automobilu). Motor schodolezu je napájaný zo suchej batérie, ktorá nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Schodolez obsluhuje druhá osoba pomocou ovládania umiestneného pri rukoväti. Hlavnou úlohou obsluhy je pripevniť invalidný vozík na schodolez, zabezpečiť jeho otáčanie na jednotlivých medziposchodiach a určovať smer chodu na schodoch (pri pohybe po schodoch nie je potrebné vyvíjať žiadnu silu). Schodolez v štandardnom prevedení je určený na prepravu osôb sediacich na mechanickom invalidnom vozíku (s veľkými zadnými kolesami).

Nákup nových, nepoužívaných, nevystavovaných, neopravovaných schodolezov vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, inštalácie, zaškolenia, záruky a všetkých nákladov potrebných na realizáciu zákazky. 


Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): viď v prílohe (áno / nie1) - obrázok
Minimálne požadované technické vlastnosti shodolezov:
•	dosah smerom hore : 600 schodov 
•	dosah smerom dolu : 840 schodov
•	min. šírka schodiska : 750 mm
•	min. rozmery podesty tvaru : 1250 x 1250 mm
•	max. sklon schodiska: 70% = 35°
•	rýchlosť jazdy : na hor min. 20 schodov/minútu, na dol min. 28 schodov/minútu
•	nosnosť : minimálne 160 kg
•	batéria: 12 V- 20 Ah
•	napájanie nabíjačky : 220 V
•	motora : DC motor 210W / 30min
•	brzda : elektromagnetická
•	prevádzková a skladová teplota : -20°Caž 50°C
•	dĺžka podvozku : 900 mm
•	šírka gumeného pásu : 51 mm
•	materiál pásu : tvrdená guma
•	špeciálna výbava : možnosť prevážať elektrický vozík
•	stav kapacity batérie : indikátor na hornom ovládacom paneli
•	záruka: minimálne 60 mesiacov


Lehota na doručenie cenovej ponuky: 

najneskôr do2 30.11.2018 do3 8:00 hod.

Adresa na doručenie cenovej ponuky (služobný e-mail): mtvrdik@ukf.sk    

Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH, splnenie minimálnych požadovaných technických vlastností . 4

[bookmark: _GoBack]Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie certifikovaných oprávnení na predaj daného výrobku, deklarovanie vyžadovanej záruky obstarávateľom a akceptovať ponuky, ktoré spĺňajú minimálne požadované technické vlastnosti schodolezu.  Ak sa v opise uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať tovar, ktorý nespĺňa technické parametre, nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa a má nižšie technické parametre. Požadujeme záručný servis servisnými technikmi v dostupnosti do 24 hodín od nahlásenia poruchy. V prípade doručovania vadného zariadenia do servisu (len na základe dohody), dodávateľ znáša náklady na dopravu zariadenia do a zo servisu. Termín dodania tovaru najneskôr do 10 dní od doručenia objednávky. Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Preddavok neposkytujeme.

Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: 
Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. 037/6408 140, mtvrdik@ukf.sk 

V Nitre dňa: 27.11.2018

________________
1 nehodiace sa vyškrtnúť
2 v tvare deň, mesiac, rok
3 uviesť presnú hodinu
4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné (cena / lehota realizácie a pod.) 
