Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

„Dodávka a montáž posuvnej samonosnej brány a el. automatických dverí pre areál FF UKF v Nitre na Štefánikovej ul.“

Špecifikácia dodávky a prác

Položka č. 1
Posuvná samonosná brána s betónovým základom:
· rozmer brány: 4.500 x 1,800 mm
· priemyselný elektropohon brány Came, resp. ekvivalent s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami
· 1 ks maják, fotobunky, diaľkové ovládanie
· napojenie na existujúci systém  čítačiek kariet, zhotovenie elektrických a dátových rozvodov vrátane zemných prác, revízia inštalovaných elektrických zariadení a rozvodov
· montáž posuvnej brány s príslušenstvom, stavebné práce a základ pod motor

Brána  bude  vyrobená  z joklových  profilov,  spodná  časť  brány  bude  mať  pevnú  výplň   z tvarovaného plechu, vrchná časť brány bude mať výplň zvislé mrežovanie z jokloviny 20 x 20 mm, brána bude povrchovo upravená dvojzložkovým polyuretánovým systémom. 

Položka č. 2
Dvojkrídlová otváravá brána s jedným automatickým pohonom/ jedno aktívne elektricky otváravé krídlo:
· rozmer bránky: 2.500 x 1.300 mm
· priemyselný elektro-pohon brány Came, resp. ekvivalent s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami
· 1 ks maják, fotobunky (bezpečnostný senzor)
· vybavenie systém  čítačiek kariet, zhotovenie elektrických a dátových rozvodov vrátane zemných prác, revízia inštalovaných elektrických zariadení a rozvodov
· montáž posuvnej bránky s príslušenstvom

[bookmark: _GoBack]Bránka bude vyrobená z joklových profilov, spodná časť brány bude mať pevnú výplň z tvarovaného plechu, vrchná časť brány bude mať výplň zvislé mrežovanie z jokloviny 20 x 20 mm. Bránka bude povrchovo upravená dvojzložkovým polyuretánovým systémom. 

Položka č. 3
Dvojkrídlové otváravé   automatické dvere AD, počet ks 2
· rozmery š = 1.800 mm, v = 2.500,00 mm
·  farba modrá
·  trojsklo 46 mm Jaskloterm Ultra 
·  Stadip 3.3.1.
·  Superial I+; Superial 800
· 2 x pohon automatických dverí GU-DT R
· 4 x bezpečnostný  senzor na krídle
· 1 x programový prepínač
· 1 ks dverí bude vybavený systémom čítačiek kariet
· zhotovenie elektrických a dátových rozvodov, revízia inštalovaných elektrických zariadení a rozvodov
· 1 ks dverí bude napojený na existujúci systém čítačiek kariet

Položka č. 4
Úprava spevnenej plochy, nerezové zábradlie
· Betónová plocha rozmerov 2,3 x 2,4 m, vybúranie zdegradovaného betónu, dobetónovanie plochy hr. min 150 mm, bezbariérová úprava
· Dodávka a montáž nerezového zábradlia pre imobilných dĺžky 5.000,00 mm, 1 ks madlo vo výške 900 mm, 1 ks madlo vo výške 750 mm
