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Prívesný vozík s nadstavbovými bočnicami a ABS uzamykateľným poklopom. 
Bočnice vozíka vyrobené z pozinkovného plechu s výklopným a odnímateľným zadným čelom, podlaha z vodovzdornej preglejky s úchytmi na upevnenie nákladu, vozík konštrukčne riešený na 750 kg celkovej hmotnosti a rýchlosť 130 km/h. ABS poklop vybavený teleskopickou oporou. 
Technická špecifikácia:
Celková hmotnosť: 750 kg
Užitočná hmotnosť: cca  550 kg
Ložná plocha: cca 200 x 110 cm
Výška bočníc: cca 35 cm
Výška nadstavbových bočníc: cca 35 cm
Výška ABS poklopu: cca 35 cm
ABS poklop uzamykateľný vybavený teleskopickou oporou
Úchyty pre upevnenie nákladu na ložnej ploche a na bočniciach: áno 
Pneumatiky: R13
Rezervné koleso s držiakom na oje: áno
„V“ oje: áno
Počet náprav: 1
Brzdený: nie
Konštrukčná rýchlosť: 130 km/h
Reflexná samolepka s max. rýchlosťou 130 km: áno
Zámok na zamknutie prívesného kĺbu: áno
Oporné koliesko: áno
Elektroinštalácia: 13 pin
Montáž ABS poklopu: áno
Záruka: min. 2 roky
Náhradný diel:
Koleso oporné s plechovým diskom, 48 mm s držiakom na joklový rám oja: 2 ks

Vozík dodaný priamo objednávateľovi kompletne zmontovaný. 

