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a) Nájazdová rampa pre zdravotne postihnutých 
Rozmery : dĺžka 2500mm ,šírka 800mm ,výškový rozdiel 370mm
Materiál : eloxovaný hliník s protišmykovým vrúbkovaným povrchom
Lemovanie rampy : AL uholník 50x50mm
Ukotvenie na 1.stupni schodiska ,plynulý nábeh


                                                              2500mm

370mm




b) Úprava študentskej bunky pre zdravotne postihnutých
Hliníková obložka stavebného otvoru široká 150mm,celková dĺžka profilu 4600mm (príprava na montáž posuvných dverí do kúpeľne)
Montáž posuvných jednokrídlových dverí,posun na stene
· dvere interiérové 600x2000mm,drevenné plné hladké,fólia javor,bez zárubne
· vrátane kovového madla bez zamykania z oboch strán vo výške 1000mm
· prahová lišta 600x100cm

