Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky na nákup a dodávku 5 kusov nových nepoužitých  ultrazvukových senzorov do polopodzemných kontajnerov. 

Predmet zákazky zahŕňa:     

Nákup a dodávka 5 ks nových, nepoužívaných ultrazvukových senzorov do polopodzemných  kontajnerov (kapacita kontajnerov 4ks-5m3 a 1ks-3m3), vrátane príslušného softvéru a licencií.
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku na miesta určené v  zmluve vrátane dopravy, montáže a inštalácie. Všetky pripojenia, nastavenia softwéru a zaškolenia požaduje tak, aby bol zabezpečený funkčný zber a prenos dát, ktoré poskytnú presnú informáciu o naplnenosti polopodzemných nádob a umožnia optimalizáciu zvozových trás.
Verejný obstarávateľ požaduje servis a technickú podporu softwéru na obdobie 5 rokov.

Požiadavky:

Senzory musia byť schopné kontrolovať úroveň naplnenia rôznych typov kontajnerov do hĺbky až 5 m³ polopodzemného kontajnera prostredníctvom ultrazvuku. 
Meranie musí byť uskutočňované prostredníctvom ultrazvukových lúčov, ktoré v pravidelných intervaloch sledujú hĺbku zbernej nádoby, do ktorej je snímač inštalovaný. Snímače okrem kontroly hĺbky budú vybavené aj alarmom v prípade náklonu alebo požiaru.  Napájanie bude    riešené batériami s dlhou životnosťou, ktoré zasielajú do systému informáciu o ich kapacite a sú vymeniteľné. 
Dáta zo senzorov musia byť kompatibilné so systémom Sensoneo vzhľadom na prevádzku v spoločnosti Nitrianske komunálne služby (NKS), ktorá pracuje v systéme Smart Waste Management od Sensoneo. Systém musí obsahovať bezplatné mobilné aplikácie a dashboard pre read only užívateľov mimo NKS.
Dáta zo senzorov musia byť dohľadateľné v cloudovej aplikácii. Senzor musí byť možný  nastavovať bezkontaktne napr. cez Bluetooth a na diaľku cez downlink.

Prevádzka systému a servis senzorov:

 bežná údržba, servis a technická podpora softvéru a senzorov počas platnosti zmluvy 5 rokov
 monitoring a prenos dát zo senzorov prostredníctvom energeticky nenáročnej siete 
 zriadenie klientskych prístupov k softvéru a poskytnutie prístupových údajov pre klientsky prístup k softvéru objednávateľovi minimálne pre 2 užívateľov
 poskytnutie licencie k softvéru    
 zabezpečenie prevádzky všetkých dodaných senzorov odo dňa protokolárneho prevzatia senzorov počas platnosti zmluvy 5 rokov















Technická špecifikácia  senzora. 

	Produkt 
	Single Sensor 

	Podporované siete 
	LoRaWAN, Sigfox, NBIoT 

	Podporované LoRaWAN frekvencie 
	868 mhz, 915 mhz 

	LoRaWAN autorizačná metóda 
	OTAA, ABP 

	Podporované NB-IoT bands 
	B1/B2/B3/54/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/ 
B20/B25/B26/B28/B66/B70/B71 

	Bluetooth 
	Áno 

	Konfigurácia 
	Áno. Configurator App. 

	Downlink konfigurácia 
	Áno 

	Meranie vzdialenosti 
	Áno. Jeden ultrazvukový lúč, 30° 

	Minimálna vzdialenosť 
	3 cm 

	Maximálna vzdialenosť 
	255 cm 

	Meracie časy 
	24 x za deň alebo periodické meranie (1 - 999 minút). 

	Výpočet merania 
	Viacnásobné meranie s aproximáciou hmotnosti. 

	Meranie teploty 
	ÁNO. Termostat mikrokontroléra. 

	Detekcia prevrátenia/výsypu 
	ÁNO. Akcelerometer. Pokročilý algoritmus detekcie prevrátenia. 

	Detekcia požiaru 
	ÁNO 

	Váha s batériami 
	215 g 

	Váha bez batérií 
	165 g 

	Rozmery (v/š/h) 
	50 mm/120 mm/54 mm 

	Možnosti montáže 
	Nity/Skrutky 

	Napájanie 
	Vymeniteľné batérie, životnosť do 7 rokov*. 

	Napätie a kapacita batérií 
	3,6V, 2600 mAh 

	Typ batérií 
	Lítium-tionylchlorid - Li-SOCI2, LS14500 (2 x 20 grams). 

	Prevádzková teplota 
	-30°C to +80°C 

	Trieda 
	Class A 

	Adaptívna rýchlosť prenosu dát (ADR) 
	ÁNO 

	Počiatočné číslo countera 
	1 (resetovateľné) 

	Podporované typy kontajnerov 
	Všetky typy s hĺbkou do 255 cm. 

	Zapínanie 
	Magnetom 

	Obal 
	Polyamid s optickým vláknom. 

	Krytie 
	IP69 

	Úroveň vlhkosti 
	0 - 100 



[bookmark: _GoBack]Uvedená technická špecifikácia je požiadavka verejného obstarávateľa na tovar. Avšak v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom v čase necenenia zákazky je povinný prijať ekvivalentné riešenie v prípade, že uchádzač dokladmi preukáže, že  ním ponúkané riešenie má rovnaké alebo lepšie parametre ako požadovaný výrobok. 
