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[bookmark: _GoBack]UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2. Rektorát/CUP/Fakulta:		Fakulta prírodných vied
3. Pracovisko:			               Katedra fyziky   
4. Názov predmetu zákazky: 		Videotechnika

5. Stručný opis: 
1. Statív – 2 ks
· Univerzálny flexibilný statív s guľovou hlavou a nosnosťou do 5 kg vhodný pre profesionálne zrkadlovky s teleobjektívom alebo profesionálne kamery. Flexibilné nohy umožňujú uchytiť statív takmer kdekoľvek. 
· Nosnosť: 5 kg
· Guľová hlava sklopiteľná o 90°, otočná o 360° s upínacou doštičkou
Referenčný produkt napríklad Joby Gorillapod 5K.

2. Fotoaparát s objektívom – 2 ks
· Bezzrkadlový fotoaprát s 24,2 Mpx APS-C snímačom a vymeniteľným objektívom 16-50 mm f/3.5-5.6

Fotoaparát 
· snímač 24,2 Mpx APS-C CMOS, 
· vymeniteľný objektív s bajonetom SONY E,
·  autofokus s 425 bodmi fázovej tetekcie (84% plochy záberu), 
· rýchlosť ostrenia až 0,02 s, 
· pokročilé systémy Real-time Eye AF a Real-time Tracking
· možnosť sekvenčného snímania 11 sn./s cez hľadáčik a 8 sn./s cez live view, 
· videozáznam 4K pri až 30 fps a FHD pri až 120 fps, s možnoťou záznamu bez limitu 29 min.
· výklopný (o 180°) 3’’ LCD diplej, 
· XGA OLED Tru-finder hľadáčik
· WiFi modul pre zdieľanie fotografií
Referenčný produkt napríklad: Sony Alpha A6400

	Objektív 16-50 mm f/3.5-5.6
· Bajonet: SONY E
· ohnisková vzdialenosť: 16-50 mm
· max. clona: f/3.5-5.6
· min. clona: f/22-36
· stavba objektívu: 9 šošoviek v 8 skupinách
· zorný uhol: 83°-32°
· min. zaostrovacia vzdialenosť: 0,25-0,3 m
· počet lamiel clony: 7 kruhovo vykrajovaných lamiel
· priemer závitu filtra: 40,6 mm
· rozmery (priemer x dĺžka): 64,7 x 29,9 mm
· hmotnosť: 116 g
Referenčný produkt napríklad: Sony E PZ 16-50 f/3.5-5.6 OSS 

3. Akumulátor – 2 ks
· Akumulátor kompatibilný s fotoaparátom z tejto požiadavky (položka č. 2)
Referenčný produkt napríklad: Sony NP-FW50

4. Nabíjačka + akumulátor – 2ks 
· nabíjačka s akumulátorom kompatibilná s akumulátorm a fotoaparátom z tejto ponuky (položka č. 2)
Referenčný produkt napríklad: Sony ACC-TRW pre akumulátory NP-FW50 + akumulátor Sony NP-FW50

5. Blesk – 1 ks 
· blesk kompatibilny s fotoaparátom z tejto ponuky (položka č. 2)
· Typ blesku: Automatický systémový TTL blesk s výklopnou a otočnou zoomovacou hlavicou
· Typ pätice blesku: Pätica Multi Interface Shoe
· Rozsah pokrytia zoomu zábleskovej hlavice: 24–105mm
· Uhly vyklopenia zábleskovej hlavy dole a hore: -8°, 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
· Uhol vyklápania zábleskovej hlavy doprava: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°
· Uhol vyklápania zábleskovej hlavy doprava: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
· Smerné číslo blesku: 31,5 (pre 105mm, ISO 100)
· Doba trvania záblesku: 4,5ms (1/1 Manuál)
· Farebná teplota emitovaného svetla: 5500K
· Doba nabitia blesku: 0,1-5,0s (alkalické baterky) / 0,1-4,0s (NiMH baterky)
· Počet zábleskov v nepretržitom slede: Viac ako 120x (alkalické baterky) / viac ako 150x (NiMH baterky)
· Nepretržitý blesk: 40 zábleskov pri frekvencii 5 zábleskov za sekundu
· Režim blesku: TTL, Manuálny
· Ovládanie blesku: P-TTL/ADI – Ovládanie blesku pomocou predzáblesku
· Nastavenie výkonu blesku v manuálnom režime: 22 úrovní (1/1 – 1/128) v krokoch po 1/3
· Automatické vyváženie bielej: Áno
· Vysokorýchlostná synchronizácia záblesku (HSS): Áno
· Vstavaná odrazná plocha: Áno
· Vstavaná širokouhlá rozptylka: Áno (pri jej použítí svetlo blesku pokrýva uhol záberu objektívov s ohniskovou vzdialenosťou 15mm)
· LCD panel: Áno
· Bezdrôtové diaľkové ovládanie: Áno - optické ovládanie infračerveným svetelným signálom
· Režimy diaľkového ovládania: Master, Slave
· Počet skupín bleskov ovládaných na diaľku: 1 skupiny
· Počet kanálov: 1 kanál
· Maximálna komunikačná vzdialenosť: 5m
· Napájací zdroj: 2x batérie veľkosti AA (alkalické, alebo NiMH)
· Utesnenie voči prachu a vlhkosti: Áno
· Rozmery (Šírka x Výška x Hrúbka): 65 x 119 x 82mm
· Hmotnosť: 235g
Referenčný produkt napríklad: Sony HVL-F32M



6. Objektív 70-300 mm f/4.5-6.3 – 1 ks
· [bookmark: _Hlk86046603]Bajonet: Sony E
· ohnisková vzdialenosť: 70-300 mm
· max. clona: f/4.5
· min. clona: f/22
· stavba objektívu: 15 šošoviek v 10 skupinách
· zorný uhol: 34°-8°
· min. zaostrovacia vzdialenosť: 0,8 m
· počet lamiel clony: 9
· priemer závitu filtra: 67 mm
· rozmery (priemer x dĺžka): 77 x 148 mm
· hmotnosť: 545 g
Referenčný produkt napríklad: Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD baj. Sony E

7. Objektív 16 mm f/2.8 – 1 ks,
· Bajonet: Sony E
· ohnisková vzdialenosť: 16 mm
· max. clona: f/2.8
· min. clona: f/22
· stavba objektívu: 5 šošoviek v 5 skupinách
· zorný uhol: 83°
· min. zaostrovacia vzdialenosť: 0,24 m
· počet lamiel clony: 7 kruhovo vykrajovaných lamiel
· priemer závitu filtra: 49 mm
· rozmery (priemer x dĺžka): 62 x 22,5 mm
· hmotnosť: 67 g
Referenčný produkt napríklad: Sony E 16mm f/2.8 (APS-C, E-Mount)

8. Objektív 50mm f/1.8 – 1 ks
· Bajonet: Sony E
· ohnisková vzdialenosť: 50 mm
· max. clona: f/1.8
· min. clona: f/22
· stavba objektívu: 6 šošoviek v 5 skupinách
· zorný uhol: 47°
· min. zaostrovacia vzdialenosť: 0,45 m
· počet lamiel clony: 7 kruhovo vykrajovaných lamiel
· priemer závitu filtra: 49 mm
· rozmery (priemer x dĺžka): 68,6 x 59,5 mm
· hmotnosť: 186 g
Referenčný produkt napríklad: Sony FE 50mm f/1.8 (Full Frame, E-Mount)

9. Pamäťová karta – 4 ks 
· Typ: SDXC UHS-I U3 Class 10
· Kapacita:128 GB
· Rýchlosť čítania: až 100 MB/s
Referenčný produkt napríklad: Lexar Professional 128GB 667X SDHC/SDXC UHS-I U1/U3 100MB/s


10. Mikrofón – 2ks 
· Kondenzátorový smerový mikrofón určený na použitie s fotoaparátmi, s držiakom do sánok fotoaparátu.
· Kapsula: 0,5“
· Smerová charakteristika: kardióida
· Frekvenčný rozsah: 100Hz – 20kHz
· Maximálny SPL: 140dB SPL (1kHz, 1% THD, 1k? zátaž)
· Vlastný šum: 20dB-A
· Hmotnosť: 32g
· Rozmery: 21 x 21 x 80mm
· Konektor: TRS 3,5mm jack
· Windshield: Áno

Prosím, aby jednotkové ceny boli vrátane dopravy, balného a vyloženia na pracovisko. 

Ak sa v opise uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. V prípade, že bude ponúknutý tovar, ktorý bude ekvivalentom navrhovaného referenčného produktu, ekvivalent musí mať technickú špecifikáciu rovnakej, alebo vyššej kvality. Ekvivalentné riešenie musí spĺňať požiadavky na min. zadané parametre, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené.

Termín dodania: do 1. 12. 2021

6. Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie)
      Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe: objednávky

7. Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje PHZ a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.

8. Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do 29. 10. 2021 do 10,00 hod.

9. Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): lvalovicova@ukf.sk

10. Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

11. Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: L. Valovičová, tel.: 037 640 86 14, lvalovicova@ukf.sk

12. Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Neposkytujeme zálohové platby, ale faktúru s 30-dňovou splatnosťou odo dňa doručenia
verejnému obstarávateľovi. 

V Nitre dňa: 25. 10. 2021
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