Príloha č. 1  výzvy na predloženie cenovej ponuky „Technická špecifikácia“
   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Predmet zákazky: „Komplexné vybudovanie štruktúrovanej kabeláže v stavebných objektoch UKF“


Rekonštrukcia existujúcej pôvodnej štruktúrovanej kabeláže, resp. doplnenie a vybudovanie novej štruktúrovanej kabeláže určenej na pripojenia access-pointov  s nasledovnými parametrami:

- návrh a vybudovanie káblových trás;
[bookmark: _GoBack]- návrh umiestnenia switchov a osadenia rackov (pokiaľ je to potrebné), osadenie pasívnych prvkov    v súlade s požiarnymi a evakuačnými predpismi;
- káblové trasy budú vedené v PVC žľaboch a lištách s priestorovou rezervou 100%;
- silové prívody 230V AC pre novo-osadené dátové rozvádzače RACK-y, ak si to vyžaduje inštalácia;
- použitie FTP káblov cat. 6A s bezhalogénovou izoláciou LSOH;
- použitie jednoportových dátových zásuviek 1x RJ45 cat. 6A;
- ukončenie káblov v dátových rozvádzačoch (RACK-och);
- dodanie prepojovacích patch káblov v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúcich rozmeroch;
- zmeranie štruktúrovanej kabeláže a vystavenie protokolov;
- vypracovanie technickej správy a výkresovej dokumentácie skutočného prevedenia;
- vyspravenie prierazov, zriadenie protipožiarnych upchávok pri prestupoch rôznych požiarnych úsekov;
- inštalácia AP zariadení, pričom dodanie zariadení a inštalačného materiálu k nim zabezpečí objednávateľ, s nasledovnými požiadavkami: 
· v projektovej dokumentácii sa označia miesta inštalácie každého AP číslom a označením miestnosti;
· objednávateľovi bude dodaný elektronický dokument so spárovanými označeniami zariadenia a ich LAN MAC adresami a označením miestností;
- zariadenia dátový rozvádzač, switch a AP budú k dispozícii dodávateľovi počas realizácie zákazky.

Počty AP podľa meraní:
	Objekty UKF v Nitre
	AP1 505
	AP2 515 
	switche 
	osadenie dátových rozvádzačov
	umiestnenia dátových rozvádzačov

	Kraskova ul.1
	37
	26
	4
	2
	2

	Hodžova ul. 1
	25
	11
	3 (1+2)
	0
	2

	Štefánikova ul. 67
	27
	33
	4
	0
	2-3



Výsledky meraní ako podklad pre umiestnenie AP zariadení sú k dispozícii v prílohe na:
· http://studujvedu.sk/data/kabelaz.zip
