Príloha
Nerezové hroty proti vtákom 
Technické údaje:
500 mm – dĺžka modulu – podstavy
22 mm – šírka základne – podstavy
190 mm – rozpätie hrotov
135 mm – dĺžka hrotov
36 hrotov na jednom module 50 cm
250 mm – ochranná šírka cca
Materiály
Podstava
Podstava hrotov proti vtákom je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, ktorú je možné podľa potreby ohýbať a skracovať.
Hroty
Ostne alebo „špice“ sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Konce hrotov proti holubom sú tupé. Vtáky majú odradiť od sedania a hniezdenia, nie im ublížiť.
Nerezové hroty proti vtákom – Použitie:
Hroty alebo inak nazývané tiež ostne alebo bodce proti vtákom sa používajú ako ochrana proti vtákom na zamedzenie sadania alebo hniezdenia synantropných vtákov ako napríklad holuby, vrany, straky, vrabce, ale aj georgíny a lastovičky, na nežiadané miesta.
Hroty proti vtákom slúžia ako mechanická zábrana. Dá sa povedať, že ide o najúčinnejší spôsob. V miestach kde sa vtáky zdržujú vo väčších kŕdľoch alebo v mestách, kde sú premnožené už nezaberajú prvotné jednoduché vizuálne alebo zvukové plašiče napríklad makety dravcov, spreje alebo akustické napodobňovanie dravcov.
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