

5/2020  úČINNOSť OD 12. 2.  2020


UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE


Výzva na predloženie cenovej ponuky



1. Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2. Rektorát/CUP/Fakulta:	Filozofická fakulta

3. Pracovisko:			Katedra žurnalistiky

4. Názov predmetu zákazky:  	Videostrižňa

5. Stručný opis:  Technické vybavenie, ktoré doplní samostatnú štúdiovú zostavu určenú pre študentov na nahrávanie  podcastov na praktických predmetoch o možnosť vizuálneho záznamu.

      vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1

6. Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie1)
Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe: objednávka / zmluva (ak zmluva, musí byť súčasťou výzvy)
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 550 €
(Ak nie je PHZ, potom: ... Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10...)

8. Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do2 11.11.2021 do3 10.00 hod.

9. Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): radoslav.marek@ukf.sk

10. Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

11. Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Radoslav Marek, +421 917 384 300, radoslav.marek@ukf.sk

12. Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


V Nitre dňa: 5.11.2021

_______________
1 nehodiace sa vyčiarknuť
2 v tvare deň, mesiac, rok
3 uviesť presnú hodinu
4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné 

Príloha č.1. (Bližšia špecifikácia materiálu)



4xHD vstup, 1xHD výstup, analog audio vstup a výstup, 
USB3 a LAN porty USB 3.0 live streaming port 
Kompaktný dizajn 
Náhľad na živý prenos samostatne pre 4 vstupy 
Bezproblémové prepínanie Auto cut a manual switch Efekty pre prechody PIP (Picture-In-Picture) presety DSK/Chromakey 
Možnosť vloženia loga Audio insert/extract HDMI výstupy (PGM alebo Multi-view) 
Ovládanie po sieti prostredníctvom aplikáce (Win/Mac/Android/Ios) Update firmware cez servisnú aplikáciu pre Win/Mac 
Podpora pre aplikácie tretích strán OBS Studio súčasťou
Dotykový display

Referenčné produkty:
RGBlink mini pro
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