Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky
[bookmark: _Hlk511725780]Predmet zákazky:
Vysielačky na sledovanie priestorovej aktivity sov 
Odborná špecifikácia: 
Typ: Pip AG 392: 
Popis: rádiový VHF vysielač, 
Špecifikácie:
 Hmotnosť: 1 g
 Dĺžka vysielania: >75 dní 
Rozmery: 17x8x6 
Spôsob upevnenia: chvost VHF 
frekvencie: 138 – 139 MHz 
Zapínanie vysielania: magnetom
Počet kusov: 5 ks

Typ: Pip AG 376: 
Popis: rádiový VHF vysielač 
Špecifikácie: Hmotnosť: 3,5 g 
Dĺžka vysielania: >75 dní 
Rozmery: 17x8x6 
Spôsob upevnenia: končatina VHF
frekvencie: 138 – 139 MHz 
Zapínanie vysielania: magnetom
Počet kusov: 10 ks


Ostatné podmienky:
· [bookmark: _GoBack]Požadovaný termín spracovania:  12.04.2021
· Maximálna cena zákazky: 2984,40 EUR vrátane DPH balného a prepravného



